**Пояснительная записка**   
  
Рекомендации по устройству полов разработаны в развитие СНиП 3.04.01-87 раздел 4 \"Устройство полов\". Они содержат девять разделов, где подробно изложены правила устройства и приемки всех слоев пола, а именно:  
  
грунтовых оснований;  
  
подстилающих слоев;  
  
стяжек;  
  
гидроизоляционных слоев;  
  
теплозвукоизоляции;  
  
покрытий полов - 40 видов;  
  
правила приемки и методы контроля.   
  
В двух Приложения представлены:  
  
составы смесей для покрытий, стяжек, прослоек;  
  
список машин и механизмов для устройства полов.   
  
При разработке настоящих Рекомендаций использованы документы:  
  
СНиП 2.03.13-88 \"Полы\";  
  
СНиП 3.04.01-87 \"Изоляционные и отделочные покрытия\" раздел 4 \"Устройство полов\";  
  
\"Рекомендации по устройству бетонных полов с упроченным верхним слоем, бесшовных полов на основе эпоксидных и полиуретановых смол, из кислотостойкого бетона, из жароупорного бетона\" ЦНИИПромзданий.   
  
Кроме того, использованы:  
  
\"Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации полов с покрытием из сверхтвердых ДВП\" Госгражданстрой;  
  
\"Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях\" НИИМосстрой, 1995;  
  
Обзорная информация \"Индустриальные технологии и эффективные средства механизации при устройстве полов\" ВНИИНТПИ, 1989 г. и др.